{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["设备费用"],"not_rendered":{"defined_names":12},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"设备费用","index":0,"n_rows":5,"n_cols":11,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[4,0,4,8]]}
["设备明细"]
["序号","产品分类","产品类别","产品型号","产品规格","单位","供应商","单价","数量","总价","备注"]
[1,"地板","重组竹地板",null,"1.含水率：6.0~8.0%                                                                                                            2.密度：≥1.2 g/cm³，且最大值与 最小值之差􀀁≤0.10                                                               3.吸水宽度膨胀率：≤1.5%                                                                                                   4.吸水厚度膨胀率：≤5%                                                                                                  5.水平剪切强度：≥12Mpa                                                                                                   6.表面耐水蒸气性能：  无龟裂、无鼓泡                                                                                  7.甲陛释放：<0.10mg/L","批",null,null,"115平方米"]
[]
["预算总计"]